



#### 山西忻州荣盛华府图纸疑问及建议

1、600\*300\*250芝麻白火烧面花岗岩路缘石按图所示为仿形，建议改为常规路缘石，如600\*150\*200同质路缘石；仿形路缘石成本较高。车行道平石为600\*300\*50厚花岗岩，与仿形侧石有冲突，如果侧石改为常规规格，该平石可保留。如下图。





建议调整如下：






回复：路侧石不允许调整，领导要求

1. 沥青车行道底层沥青50厚建议改为40厚粗粒式，30+40沥青做法基本满足了小区内道路车行使用；200厚碎石垫层可统一改为150厚碎石；车行道路（沥青）、车行道路（石材）、车行道铺装做法中混凝土垫层厚度不统一，可以统一为180厚C20或150厚C25。




回复：可以考虑。

1. 橡胶地垫剖面做法和平面标注厚度不一致，剖面做法为13厚，平面为15厚，建议为13厚现浇。




回复：可以考虑。

4、石材坐凳压顶80厚黄金麻花岗岩可以改为同质50厚花岗岩。立面石材同步由320高改为350高。




回复：可以考虑。



1. 主入口廊架5厚外包铝板过厚，可用2/3厚铝板。西入口门房类似。

回复：可以考虑。




6、围墙饰面为石材，建议改为同色真石漆，围墙周边有绿化遮挡，石材饰面后期将被遮挡，也无法完全展示围墙石材效果；另，围墙板墙上的砂岩板、铁艺格栅可取消，围墙在符合规划和功能要求的同时，建议做一定的弱化处理，相对节约整体成本。







回复：样式不考虑调整。


1. 南入口种植池详图及下沉广场等图中有关造型灯具中用材有3mm不锈钢和5mm不锈钢两种，建议统一为3mm厚。另，不锈钢油漆工艺应为电镀，个别标注外喷深咖色氟碳漆，标注是否有误？

回复：可以考虑。


8、主入口廊架详图中有护栏，为成品购买同建筑，是否在景观施工范围内？若在，玻璃及不锈钢扶手的规格和材质为何种要求？廊架原有钢砼立柱是否已经施工完成，若不在本次景观施工范围内，方钢立柱与钢砼柱建议使用化学螺栓固定安装。廊架顶部有LED灯带，建议做隐藏式安装处理。




回复：栏杆景观做，样式有图纸。

9、听涛阁中廊架使用有铝板和防腐木，建议统一为铝板，厚度可为3mm厚。从耐久性角度，防腐木较差，铝板颜色不建议过深。以及牌匾也统一材质使用铝板。

回复：可以考虑。



10、假山、临水平台中柱墩为C30钢砼，C25标号砼是否满足结构要求？

11、儿童活动区沙坑侧壁为30厚彩色沥青，是否标注错误？临近地面为现浇地垫。




回复：可以考虑优化。

12、车库出入库口雨棚立柱标注是否有误？5厚铝板外包过厚，建议为2~3厚。侧面钢化夹胶玻璃规格是什么？是否有硬性要求必须设置侧面的玻璃？



回复：可以考虑。

1. 人形出入库雨棚有玻璃顶，建议防腐木顶取消或改与机动车顶棚统一做法，侧面玻璃可适情况考虑是否保留。

回复：可以考虑。

1. 绿化可适度控制苗木规格，已控制成本。整体乔灌木用量控制在每百平米3.5~4株。乔木、灌木及地被占软景1/3，草坪占软景2/3。

回复：绿化苗木规格不可缩减。

以上建议妥否，望业主各级领导审核！

安徽格林景观工程有限公司

2020.3.1